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第一章 谈判公告

河南华威建设工程技术咨询事务所有限公司受平顶山市第四十三中学委托，就平顶山市第四十三中学LED智能护眼灯采购项目进行竞争性谈判，现欢迎符合相关条件的投标人参加谈判。

一、项目名称及编号：

项目名称：平顶山市第四十三中学LED智能护眼灯采购项目

招标编号：HNHWZB2021-06-14
2、 采购范围：LED智能护眼灯采购，具体内容详见谈判文件。

3、 资金来源：财政资金,28.5万元

4、 供应商资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（以上内容需提供证明材料）

2、投标人需提供的“中国执行信息公开网”网站的“失信被执行人”“信用中国”网站的“重大税收违法案件当事人名单”“中国政府采购”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果页面截图，不得有不良记录（执行财库【2016】125号文）；

3、本项目不接受联合体投标。

五、投标报名时间地点及文件获取时间：
4.1、凡有意参加投标者，请于2021年6月 29日至2021年7月1日（上午8:00-12:00；下午15:00-18:00），在平顶山市南环路中段鹰龙商务酒店四楼报名；

4.2、报名时投标单位法定代表人持本人身份证或授权委托人持授权委托书及本人身份证并携带“投标人资格要求”中的所有证件原件按规定时间到指定地点进行报名，上述资料须提供原件和原件复印件壹套，原件审核后退回，复印件加盖单位公章装订留存。

3、谈判文件的获取时间：2021年6月29日至2021年7月 1日（上午8:00-12:00；下午15:00-18:00）。

六、 投标谈判文件的递交：

投标谈判文件递交的截止时间及地点：详见谈判文件。

七、公告发布媒体：

本公告在《平顶山市第四十三中学》校园网上发布。

八、联系方式：

1.采购人信息

名    称：平顶山市第四十三中学
地址：平顶山市矿工路西段新程街
联系人：张校长          联系电话：0375-7231659

2.采购代理机构信息

代理机构：河南华威建设工程技术咨询事务所有限公司    

地址：郑州市航海路淮南街交叉口19号楼2单元10层北2号

联系人：张先生       联系电话：18749662985

   第二章  投标人须知

投标人须知前附表
	序号
	条款名称
	       编
列
内
容

	1
	招标采购人
	招标人：平顶山市第四十三中学
联系人：张校长          联系电话：0375-7231659

地址：平顶山市矿工路西段新程街

	2
	招标代理机构
	名  称：河南华威建设工程技术咨询事务所有限公司
地  址：郑州市航海路淮南街交叉口19号楼2单元10层北2号
联系人: 张先生         联系方式: 18749662985

	3
	项目名称
	平顶山市第四十三中学LED智能护眼灯采购项目  

	4
	资金来源
	财政资金

	5
	招标项目简要   说明
	LED智能护眼灯采购，具体内容详见谈判文件

	6
	供货期
	合同签订后30日历天  

	7
	质量要求
	合格



	8
	投标人资格要求


	1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（以上内容需提供证明材料）

2、投标人需提供的“中国执行信息公开网”网站的“失信被执行人”、“信用中国”网站的“重大税收违法案件当事人名单”、“中国政府采购”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果页面截图，不得有不良记录（执行财库【2016】125号文）；

3、本项目不接受联合体投标。

	9
	谈判文件获取时间
	2021年6月29日至20201年7月1日（上午8:00-12:00；下午15:00-18:00）

	10
	投标截止时间
	2021年7月2日15时30分

	11
	投标有效期
	60日历天 

	12
	投标保证金
	根据豫财购【2019】4号“降低投标人与政府采购活动交易成本（六）取消政府采购投标保证金。自2019年8月1日起，在全省政府采购货物和服务招标投标活动中，不再向投标人收取投标保证金。非招标采购方式货物、工程和服务的，也不再向投标人收取保证金。”的规定，该项目不再收取投标保证金。

	13


	投标谈判文件签字和盖章要求
	响应文件应有法定代表人或授权代理人签字并加盖单位公章，授权代理人签字的，投标谈判文件中应附法定代表人的有效授权委托书。

	14
	投标谈判文件

份数
	正本1份，副本2份

	15
	投标谈判文件装订及包装要求
	响应文件正本和所有副本分别密封包装在两个单独的信袋中，并在投标谈判文件右上角和密封袋上标明“正本”或“副本”字样，在封口处加盖单位公章，不接受活页装订。

	16
	封套上写明
	招标人名称：

项目名称：

投标人名称：（全称）

法定代表人或授权代理人签字：

投标人地址：

2021年  月   日上午  时    分前不准启封

	17
	投标谈判文件

递交地点
	平顶山市南环路中段鹰龙商务酒店四楼

河南华威建设工程技术咨询事务所有限公司会议室

	18
	谈判小组的组建
	谈判小组由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家共3人组成。

	19
	  中标人确定
	招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人

	20
	招标代理

服务费
	中标人依据发改价格【2015】299号文件及［2002］1980号和发改办价格［2003］857号文件标准规定，一次性向招标代理机构交纳中标服务费。

	21
	招标控制价
	28.5万元，超控制价的按无效标。

	22
	质保期
	一年

	22
	特别说明
	疫情期间本项目采用不见面开标，请各投标人将投标文件按照投标人须知前附表内容密封并在投标截止时间前邮寄或现场递交到河南华威建设工程技术咨询事务所有限公司。逾期递交的投标谈判文件不予接受。

邮寄地址：平顶山市南环路中段鹰龙商务酒店四楼

收件人：河南华威

联系电话：13569560987


一、总则
（一）适用范围

本谈判文件仅适用于本次为平顶山市第四十三中学LED智能护眼灯采购项目。  
（二）定义

1、“招标人”：系指平顶山市第四十三中学。

2、“代理机构”：系指组织本次招标的河南华威建设工程技术咨询事务所有限公司。

3、“投标人”：系指符合谈判文件要求，响应招标、参与投标竞争的法人或其他组织。 

4、“服务”：系指投标人按谈判文件的规定，应提供和承担与供货有关的辅助服务，以及其它的伴随服务。

5、“货物”：系指招标人采购货物及技术要求中所列货物货物需求内容。

（三）项目名称：平顶山市第四十三中学LED智能护眼灯采购项目     
（四）招标范围：LED护眼灯采购，具体内容详见谈判文件。

（五）质量要求：合格。

（六）投标人资格要求：符合投标人须知前附表中“投标人资格条件要求”并获取谈判文件的潜在投标人。
（七）投标费用：投标人无论投标结果如何应承担所有与参加投标有关的一切费用。

（八）投标要求：投标人根据招标人发标的内容范围投标。
（九）招标实质性要求和条件：

1、投标产品应符合招标文件要求。若因中标人原因供货产品达不到招标要求，中标人应无条件承担由此造成的一切损失及赔偿费用；

2、货款支付方式

甲、乙双方签订合同时另行约定。    

3、投标报价

(1)投标人投标总价为初始投标报价，投标人谈判最终报价即为中标合同价。投标人应结合企业自身实力，充分考虑市场行情等方面因素，慎重报价。

(2）投标人谈判最终报价应是采购人指定到交货地点的包括产品购置、各种税费、装卸运输、验收及伴随的其它服务费和所需缴纳的任何费用等。

备注：以上条款，投标人在投标文件中应逐条全文承诺，承诺条件必须优于或等于谈判文件要求，投标人若没有作出相应承诺，谈判小组视其内容对招标人的影响程度评判，实质上未响应招标人要求的可被拒绝。

二、谈判文件内容

1、谈判文件用于阐明政府采购所需货物及服务、招标、投标程序和合同主要条款。谈判文件由以下主要内容组成：

（1）谈判公告      

（2）投标人须知    

（3）采购需求及技术要求

（4）合同主要条款

（5）投标谈判文件格式

 2、谈判文件的澄清

 投标人对谈判文件如有需要澄清的疑问，应在投标截止时间3日之前按投标人须知表中载明的地址以书面形式（包括信函、电报或传真，下同）通知到招标人。招标人在投标截止时间2日之前将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，并在其认为必要时，将不标明问题来源的书面答复发给已获取谈判文件的所有投标人。如果澄清发出的时间距离投标截止时间不足3天，相应延长投标截止时间。

 3、谈判文件的修改和补充

（1）在投标截止日期3日前的任何时候，无论出于任何原因，招标人或代理机构均可对谈判文件进行修改和补充。

（2）谈判文件的修改和补充以书面形式通知所有获取谈判文件的投标人，取代谈判文件原有部分，构成谈判文件的一部分，对所有投标人具有约束力。

三、投标谈判文件编制

    1、编制要求

投标人应仔细阅读谈判文件中所有的事项、格式、条款和技术要求，按谈判文件规定的要求提供投标谈判文件，并保证所提供的全部资料的真实性。如果投标谈判文件没有按照谈判文件要求提供全部资料，或者投标谈判文件没有对谈判文件在各方面都做出实质性响应，其投标将被拒绝，其风险应由投标人承担。

  2、投标谈判文件的语言及计量单位

（1）投标人提交的投标谈判文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往函电等均应使用中文。

（2）除技术性能中另有规定外，投标谈判文件所使用的度量单位均须采用法定标准计量单位。

  3、投标谈判文件的组成

（1）投标函

（2）投标函附表

（3）法定代表人身份证明

（4）法定代表人授权委托书

      （5）投标产品分项明细报价表

       (6) 投标产品主要技术参数表

（7）技术规格偏差表

（8）投标人资格证明文件

（9）售后服务承诺

      （10）实质性要求和条件承诺

      （11）反商业贿赂承诺书

      （12）政府采购政策

 4、投标谈判文件的格式

投标人应按招标谈判文件中提供的投标谈判文件格式。

  5、投标报价

(1)投标人投标总价为初始投标报价，投标人最终谈判报价即为中标合同价。投标人应结合自身实力，充分考虑市场行情慎重报价。招标人不接受超采购预算的报价。

(2)投标人最终谈判报价应是招标人指定到交货地点的包括设备购置费、各种税费、运输费及保险费、运杂费、验收以及伴随的其它服务费总报价。

  6、投标货币

 投标人应以人民币报价。

  7、投标人资格的证明文件

   依据规定的格式提交相应的资格证明文件，作为投标文件的一部分，以证明其有资格进行投标和有能力履行合同。
  8、投标保证金

根据豫财购【2019】4号“降低投标人与政府采购活动交易成本（六）取消政府采购投标保证金。自2019年8月1日起，在全省政府采购货物和服务招标投标活动中，不再向投标人收取投标保证金。非招标采购方式货物、工程和服务的，也不再向投标人收取保证金。”的规定，该项目不再收取投标保证金。
  9、投标有效期

   （1）投标文件从投标截止时间起，有效期为60天。

   （2）特殊情况下，代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均为书面形式。

 10、投标谈判文件的签署及规定

   （1）投标人应报送投标谈判文件正本1份、副本2份，在每一份投标谈判文件右上角注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。

   （2）投标谈判文件按招标要求须有投标人的法定代表人或其授权代理人签字和加盖单位公章。

   （3）除投标人对错处作必要修改外，投标谈判文件中不允许有加行、涂抹或改写，投标人对投标文件错处必须修改时，应在修改处签字盖章加以确认。

   四、投标谈判文件递交

1、投标谈判文件的装订

投标人应将投标谈判文件的正本和副本分别使用A4纸打印胶装成册。

   2、投标谈判文件的密封和标记

投标谈判文件正本和所有副本分别胶装密封装在单独非透明的信袋中，并在信袋上标明“正本”或“副本”字样。在封口处加盖单位公章，不接受活页装订。
每一密封袋上均应注明“开标前不准启封”的字样，没有按照要求密封标记的投标，代理机构有权不予接收。

2、 投标谈判文件的递交

疫情期间本项目采用不见面开标，请各投标人将投标文件按照投标人须知前附表内容密封并在投标截止时间前邮寄到河南华威建设工程技术咨询事务所有限公司。逾期递交的投标谈判文件不予接受。

   4、递交投标谈判文件的截止时间

投标人应按谈判文件规定的投标截止时间之前将投标谈判文件送达开标地点。

   5、逾期递交的投标谈判文件

在投标截止时间后递交的投标谈判文件，招标人将不予接受。

   6、投标谈判文件的修改与撤回

     （1）投标人在递交投标谈判文件截止时间前投标人可以修改或撤回已递交的投标谈判文件，但应以书面形式通知招标人。

     （2）修改的内容为投标谈判文件的组成部分。修改或撤回的投标谈判文件应按上述第2条的规定进行编制、密封、标记和发送，并应在密封袋上加注“修改”或“撤回”字样。
五、评标谈判程序

（一）、谈判小组的组成 

 谈判小组由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家共3人组成。其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2／3。
（二）、评标谈判程序：

1、谈判小组依据法律法规和谈判文件规定，按照谈判文件投标人须知“投标人资格条件”要求进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2、谈判小组依据招标谈判文件的规定，从投标人谈判文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度作进一步评审与比较，以确定是否对谈判文件的实质性要求作出响应。

3、谈判小组通过对投标人资格审查和标书符合性审查合格的投标人，进行投标谈判文件内容、主要技术参数、投标报价谈判。

4、投标报价谈判: 谈判小组依据投标人提供的报价记录表作为谈判依据，最后一次报价谈判为投标人的最终成交价，即为中标人的合同价。

    5、接受报价后，直至成交供应商与招标采购方签订合同后止，凡与谈判、澄清、评价、比较等确定成交意见有关的内容，任何人均不得向供应商及与谈判无关的其他人透露。

（三）、确定成交中标人

    1、谈判小组评标谈判结束后，将向招标人提交评审谈判报告，投标人排名顺序按最终谈判报价由低向高排序，报价相同的按技术指标优劣顺序排列，并按照投标质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定3名为中标候选人。

    2、招标人应当接受谈判小组推荐的中标候选人，不得在谈判小组推荐的中标候选人之外确定中标人。招标人可以按推荐顺序依次确定中标人。若中标候选人均放弃中标的，应重新组织招标。

（四）、无效标条件

1、 投标文件签字、盖章不符合招标文件要求；

2、不具备谈判文件规定的资格要求的；

3、投标报价超过谈判文件规定最高限价的；

4、投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

5、法律、法规和谈判文件规定的其他无效情形。

（五）、评标保密

在确定中标人之前，凡属于投标谈判响应文件的审查、澄清、评价和比较及有关授予合同的信息，凡参加评标的所有人员都不得向投标人或与该过程无公务关系的其他人泄露。如果投标人试图对招标人的评标过程或定标决定施加影响，则会导致其投标文件被拒绝。

六、中标通知及授予合同

（一）、中标通知

招标人确定出中标人后将以书面形式通知中标的投标人，其投标被接受，中标通知书将成为合同的组成部分。

（二）、合同协议书的签署

中标人接到中标通知书后30日内或按中标通知书中规定的日期、时间和地点，由法定代表人或授权代表与招标人做最后商定和签署合同。

(三）、授予合同

    1、招标人将把合同授予符合投标质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，并且没有提出招标采购人无法接受的条件。

    2、合同协议书经双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章后生效。

    3、招标采购人保留有对中标供应商考察的权力。

(四)、纪律与监督

   1、参加谈判人员和评标工作的有关人员不得泄露一切与谈判工作有关的信息。

   2、谈判过程中各投标供应商严禁互相串通、结盟，恶意报价损害招标的公正性和竞争性，或以任何方式影响其他自行性谈判供应商参与正当自行性谈判。

   3、如发现谈判投标供应商有上述不正当竞争行为，将取消其谈判资格或中标资格。

   4、谈判工作将接受公开监督。
第3章   采购需求及技术要求
1、 功能参数要求

	序号
	产品名称
	技术参数及功能要求
	数量
	单位

	1
	LED教室灯
	1. 为确保产品的使用寿命，教室灯10000小时的光通维持率不低于96%。
2. 为确保产品有足够强度，避免产品坠落风险，要求产品结构的机械加载能承受10倍的重量。
3. 为使课桌面达到最佳照度均匀度与防眩效果，LED智能教室灯半峰边角（50%）在C0-180面满足108°±5°，C90-270面满足110°±5°。

4. 为使教室照明获得与太阳光更接近的光品质量，LED教室灯的一般显色指数Ra>95，特殊指数R9＞95。
5. LED教室灯功率满足36±2W，功率因数≥0.95。
6. 为了增加整灯结构的牢固度，宜采用边框与防眩格栅 一体式注塑结构，同时具有背出光功能；
7. 防眩光格栅采用截光型矩形设计，格栅数量不大于550格。产品尺寸须不大于L1190×W285×H95mm。 

8. 为了有效防止蚊虫以及灰层侵入灯体内部，影响灯具卫生、寿命以及灯具流明输出，LED教室灯应满足IP43及以上防护等级。
9.  为了满足现场安装便利，快捷，同时考虑使用中的安全可靠，吊杆直径不大于13mm，吊杆壁厚不小于1.2mm。吊杆与灯具连接采用滑槽式便捷安装方式，带有调节移动，移动距离小于30mm。采用外置驱动电源且驱动电源不能免工具徒手拆卸。
10. LED教室灯光通量≥3300Lm，其中上射光通比＜25%（占灯具），下射光通比大于75%（占灯具），光效＞90Lm/W。

11. LED教室灯色温在5000±300K区间，色容差SDCM＜2。
12. LED教室灯光输出波形的波动深度＜0.25%，结论为“无显著影响”。
13. LED教室灯视网膜蓝光危害为“无危险类”级别为RG0）。
14. LED教室灯总谐波含量THD不大于10%。
15. LED教室灯浪涌电压通过2KV测试。

16. LED教室灯在普通中小学校教室真实环境中检测：距离工作面高度0.75m,教室维持平均照度≥450lx，教室照度均匀度达到0.85、统一眩光值≤16，照明功率密度（不包括黑板灯）≤6W/㎡。

17. LED智能教室灯须符合环保要求，六类物质含量都未超标。

18. 平顶山市第四十三中学装备的护眼灯必须能够根据室内光线的明暗度进行智能调节。
	216
	盏

	2
	LED黑板灯
	1. 为确保产品的使用寿命，LED黑板灯10000小时的光通维持率不低于98%。
2. 为确保产品有足够强度，避免产品坠落风险，要求产品结构的机械加载能承受10倍的重量。
3. 为使黑板面达到最佳照度均匀度与对老师的防眩效果，LED黑板灯半峰边角（50%）在C0-180面满足70°±5°，在C90-270面满足65°±5°。
4. 为使黑板灯获得与太阳光更接近的光品质量，LED教室灯的一般显色指数Ra>95，特殊指数R9＞95。
5. LED黑板灯功率应满足36±2W，功率因数>0.95。
6. 为确保产品有足够强度，使黑板面达到最佳照度均匀度，LED黑板灯采用一体式型材挤出灯具，产品尺寸须不大于L1198×W68×H108mm, 

7. 为了有效防止蚊虫以及灰层侵入灯体内部，影响灯具卫生、寿命以及灯具流明输出，LED黑板灯应满足IP43及以上防护等级。
8. 为了满足现场安装便利，快捷，不受现场的安装条件限制，同时考虑使用中的安全可靠， 吊杆直径不大于13mm，壁厚不小于1.2mm。吊杆与灯具连接采用滑槽式安装，滑槽移动距离大于900mm。采用外置驱动电源且驱动电源不能免工具徒手拆卸。
9. LED黑板灯光通量≥3200Lm，光效＞90Lm/W。
10. LED黑板灯色温在5000±300K区间，色容差SDCM＜2。
11. LED黑板灯光输出波形的波动深度小于0.2%，结论为“无显著影响”。
12. LED黑板灯视网膜蓝光危害为“无危险类”级别为RG0）。
13. LED黑板灯总谐波含量THD不大于10%。
14. LED黑板灯浪涌电压通过2KV测试。

15. LED黑板灯在普通中小学校教室真实环境中检测，黑板灯维持平均照度≥650lx，黑板面照度均匀度＞0.82。

16. LED黑板灯须符合环保要求， 六类有害物质含量都未超标。

17. 平顶山市第四十三中学装备的黑板灯必须能够根据室内光线的明暗度进行智能调节。
	72
	盏

	3
	灯控制器（教室灯、黑板灯）
	1. 内置Zigbee无线通信模组，联动场景，恒照度自动调节。
2. 220V50HZ。单路调节 20-40V/ 800-1050MA 每50mA一个档。
3. 教室灯支持亮度调节控制器。
4. zigbee电源的频闪深度：调光最小时：小于1.4%，调光最大时：小于0.4%。
5. 支持故障上报功能（开路、短路）。
	288
	套

	4
	情景机械面板
	1. 1、标准86*86智能面板，支持本地控制，场景联动控制。
2. 2、220V供电，内置Zigbee通信模块，支持Zigbee3.0协议。
3. 上课模式/投影模式/黑板灯模式/下课模式/自习模式/放学模式 六种模式选择。
4. 颜色可选、零火线供电，微动按键方式。
	24
	套

	5
	物联网网关
	1. 外置5V1A适配器，自带LED状态指示灯。
2. 上行支持，WIFI，RJ45，下行支持Zigbee，支持WIFI接入。
3. 内置陶瓷天线，信号强，支持二次开发，支持接入100款外设，支持端、云同步，无缝更换网关,支持无感配网, 支持不低于10路智能空开本地联动。
4. 网关具有边缘计算能力，主控应采用MTK7688MCU，网关系统支持LINUX系统，存储空间不低于DDR1Gb，FLASH128Mb，并支持开放API接口对接第三方平台。
5. 网关支持标准3.0协议，实现与传感器节点的解耦，即有能力支持与其他ZigBee3.0传感节点的对接 ；WiFi支持802.11b/g协议。具有更强的扩展性，方便接入其他的ZigBee设备 。
6. 教室网关和智能终端设备应具备OTA升级功能。
7. 支持不低于100+智能终端无线无缝扩展，包括但不限于，智能插座，智能电表，智能风扇控制器，智能窗帘电机，智能卷帘电机，支持不低于5种参数合一的环境传感器。
	24
	套

	6
	物联控制终端
	1. 本地局域网可以添加设备和设置不同的场景模式。
2. 网关自带操作系统，在没有广域网的情况下，局域网可以本地控制和策略联动。
3. 网关支持RTC功能，网关采集数据，在断电情况下，网关数据应支持保留2年以上。
4. 系统支持快速配网工具，一键配置整个教室灯具，实现安装快速入网和调试。
5. 支持灯具单个控制，一键全部开关，手机APP支持本地控制、场景控制。
6. 系统支持单个光照度联动灯具独立调节亮度，同时也可以支持一个光照度联动所有灯具按光照度设定条件自动联动灯具调节亮度。从而达到桌面恒照度效果。
	24
	套


二、售后服务要求

1、供货期: 合同签订后 30 日历天。

交货地点:交货地点采购人指定的地点。

2、货物验收：

按采购合同及本谈判文件规定进行现场验收货物，提供货物清单，采购方出具验收意见，作为货款结算依据。

  3、服务承诺：

1）本招标采购要求采用全新产品。

2）质保期内免费更换，在质保期内和质保期外，要求提供货物的投标人在接到服务请求后2小时内响应、答复，24小时内到达现场并解决用户问题，在质保期内和质保期外直至达到令用户满意的售后服务承诺。

3）投标人所提交货物品名、型号、规格、质量，不符合谈判文件要求的，招标人有权拒收。
第四章  合同条款及格式
甲乙双方自行拟定

第五章  投标谈判文件格式
  （项目名称）                     项目

            招标编号：

     投标谈判文件
投标人名称（盖公章):                        
法定代表人或其委托代理人（签字）：          
                   年       月       日

附件一、            投 标 函

致：                 （招标人名称）

我方已仔细研究                                   谈判文件的全部内容。综合项目实际情况并研究该项目招标文件的内容后，针对该采购项目，我方愿意以大写          ，小写       元的投标初始报价，最终以谈判报价为中标合同价，按谈判文件要求提供服务。签字代表     （姓名）     经正式授权并代表投标人   （投标人名称）  提交谈判文件要求的全套投标谈判文件，并对之负法律责任。包括：

1. 谈判文件 “投标谈判文件及格式”中要求的投标谈判文件；

2. 供货期: 合同签订后         日历天；

3. 其他资料。

据此函，签字人宣布同意如下：

1. 我方将按谈判文件的规定履行合同责任和义务。

2. 我方已详细审查全部谈判文件，包括修改文件（如有）及全部参考资料和附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

3. 我方同意所提交的投标谈判文件在谈判文件的投标人须知规定的投标有效期内有效并在此期间接受约束。

4. 我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低投标报价的投标或收到的任何投标。

5. 一旦我方中标，我们将根据谈判文件的规定，严格按照《合同法》履行自己的责任和义务,并保证按招标要求提供服务完成目标任务。

6. 我方若获得中标，保证按有关规定向贵方支付中标服务费。

7. 其他补充说明：                                             。

8. 与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：                                     

电话：                           

投标人名称：                    （盖单位公章）

                                            日期：       年     月     日

附件二、             投标函附表

	项目名称
	

	投标人名称
	

	投标总报价

（元）
	大写：                

小写：                               

	投标质量
	

	供货期
	合同签订后    日历天

	质保期
	

	其他说明：


投标人名称（盖公章）：______________

法定代表人或其授权代理人（签字）：________

                                                        年    月     日

附件三、         法定代表人身份证明

投标人名称：                                                      

单位性质：                                                        
地    址：                                                        
成立时间：                 年              月              日

经营期限：                                                        
姓    名：                           性        别：                
年    龄：                          职        务：                 
   系                                     （投标人名称）的法定代表人。

   特此证明。

附：法定代表人身份证

投标人名称：                          （盖单位章）

年    月    日          

附件四、            授权委托书

本人         （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                                          。

代理人无转委托权。

附：法定代表人和代理人身份证

投标人名称：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字）

身份证号码：                                                                        

委托代理人：                                   （签字） 

身份证号码：                                      
       年       月       日

附件五、         投标产品分项明细报价表

	序号
	产品名称


	规格型号
	品牌
	制造商
	产地
	数量
	单价

（元）
	合价

（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	其他：........

	投标总价(大写)：
	￥        


注：投标总价必须是包含运输到交货地点及装卸等所有费用的总和。

投标人名称（盖公章）：________________

法定代表人或授权代理人（签字）：__________

                       年  月   日
附件六、       投标产品主要技术参数表

	序号
	产品名称
	单位
	数量
	功能性能及主要参数

	 1
	
	
	
	


	 2
	
	
	
	

	 3
	
	
	
	

	 4
	
	
	
	

	 5
	
	
	
	

	 6
	
	
	
	

	 …
	…………………………
	
	
	……………


注： “主要技术参数”必须详细填写，不得用“满足招标要求”等模糊语句表述，否则其投标将有可能不被接受。

投标人名称（盖公章）：________________

法定代表人或授权代理人（签字）：__________

                                                   年  月   日
附件七、           技术规格偏差表 

	序号
	产品名称
	功能性能及主要参数要求
	对招标文件偏差
	描述
	备注

	
	
	谈判文件
	投标文件
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


投标人名称（盖公章）：________________

法定代表人或授权代理人（签字）：__________
说明：

1、技术规格存在偏差的必须如实填写本表，否则可能导致投标无效。
2、投标人在技术规格偏差表下签字确认，未在技术规格偏差表中提出的技术规格偏差，以谈判文件规定的为准。

附件八、        投标人资格证明文件

1、提供投标人须知前附表“合格投标人条件”中要求的所有证件证明材料；

 2、投标人认为有必要提供的其它资料

注：投标文件中附证件证明材料复印件

附件九、        售后服务承诺

附件十、        实质性要求和条件承诺

	       按谈判文件要求承诺。
投标人名称(盖公章)：_______________

法定代表人或授权代理人（签字）_________
                             年  月  日




附件十一、         反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在 （招标项目名称）采购活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次采购活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

                  投标人名称(盖公章):_____________

                            法定代表人或授权代理人（签字）：__________

年   月   日

十二、政府采购政策

一、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

后附行政管理部门出具的证明材料，或网上查询截图。

                       投标人名称（盖章）：                       

     日期：        年       月       日

2、 关于监狱企业（如有）

1、政府采购政策

财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库【2014】68 号）

2、附证明材料

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件. 

3、 关于促进残疾人就业的政府采购政策（如有）
1、政府采购政策

关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库〔2017〕141 号）

2、附残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府

采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加__________________单位的______________________项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：          （盖单位公章）

年    月    日

附：报价表

报价记录表
项目名称：

招标编号：
	一次报价
	小写：                     元

	
	投标人代表签字：

	二次报价
	小写：                     元

	
	投标人代表签字：

	最终报价
	小写：                     元

大写：                        

	
	投标人代表签字：


                             投标人名称(盖公章):_____________          

年   月   日

说明：本报价表不装订到投标文件中，投标人填写完整后盖上公章、加盖手印并密封，随同投标文件一并递交到代理机构作为开标谈判报价。

